Компания ЮСИЭС

105082, г. Москва, ул.Б.Почтовая, д.18, стр.6

8 (495) 921-47-70 доб. 812

www.ucs.ru | www.rkeeper.com | www.game-keeper.com

gk@ucs.ru | gks@ucs.ru

GAME-KEEPER – Установка и настройка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подключение ticket eater dl 5000 |  | 1. Необходимо прошить контроллер прошивкой Ticket Eater - gk3\_gk\_3\_0\_0\_26\_mon.fw
2. В редакторе для этого контроллера в «применение» выбираем «счетчик купонов» с нулевой ценой.
3. Схема подключения к контроллеру

 |
| подключение ticket eater DL 9000 |  | 1. Для подключения к компьютеру используется соединение через COM порт
2. Настройки в gkPOS.ini

[TicketEater]teComPort = COM3 /номер COM порта куда подключено устройствоteBaudRate = 9600 /скорость COM портаteWriteLog = 0 /писать(1) или не писать(2) логteLangRus = 0 /язык TicketEather (0) eng и (1) русский; teByteSize, teParity, teStopBit |
| подключение ticket eater TT 2000 |  | 1. Необходимо прошить контроллер прошивкой Ticket Eater - gk3\_gk\_3\_0\_0\_28\_teater\_9600
2. В редакторе для этого контроллера в «применение» выбираем «счетчик купонов» с нулевой ценой.
3. Схема распайки шнура для подключения контроллера через COM порт

 |
|  |  |  |