Компания ЮСИЭС

105082, г. Москва, ул.Б.Почтовая, д.18, стр.6

8 (495) 921-47-70 доб. 812

www.ucs.ru | www.rkeeper.com | www.game-keeper.com

gk@ucs.ru | gks@ucs.ru

GAME-KEEPER – Установка и настройка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подключение ticket eater dl 5000 |  | 1. Необходимо прошить контроллер прошивкой Ticket Eater - gk3\_gk\_3\_0\_0\_26\_mon.fw 2. В редакторе для этого контроллера в «применение» выбираем «счетчик купонов» с нулевой ценой. 3. Схема подключения к контроллеру |
| подключение ticket eater DL 9000 |  | 1. Для подключения к компьютеру используется соединение через COM порт 2. Настройки в gkPOS.ini   [TicketEater]  teComPort = COM3 /номер COM порта куда подключено устройство  teBaudRate = 9600 /скорость COM порта  teWriteLog = 0 /писать(1) или не писать(2) лог  teLangRus = 0 /язык TicketEather (0) eng и (1) русский  ; teByteSize, teParity, teStopBit |
| подключение ticket eater TT 2000 |  | 1. Необходимо прошить контроллер прошивкой Ticket Eater - gk3\_gk\_3\_0\_0\_28\_teater\_9600 2. В редакторе для этого контроллера в «применение» выбираем «счетчик купонов» с нулевой ценой. 3. Схема распайки шнура для подключения контроллера через COM порт |
|  |  |  |